Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради;
вул. Котляревського, 5, м. Рівне, 33028;
код за ЄДРПОУ – 26353256;
категорія замовника – розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
[bookmark: _Hlk169186909]“Послуги з поточного ремонту фасадів та покрівлі адмінбудівлі по вул. Котляревського, 5, місто Рівне” за ДК 021:2015- «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
  на закупівлю послуг:
“Послуги з поточного ремонту фасадів та покрівлі адмінбудівлі 
по вул. Котляревського, 5, місто Рівне” 
за ДК 021:2015- «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м
без кріплень з укосами, група ґрунту 2
	 м3
	38
	 

	 
	Розділ №1.  Влаштування гідроізоляції стін підвалу
	 
	 
	 

	2
	Ґрунтування існуючої поверхні фундаменту
	м2
	26,6
	 

	3
	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною
сумішшю
	м2
	26,6
	 

	4
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 2 шари
	 м2
	26,6
	 

	5
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів з
перфорованої мембрани
	 м2
	26,6
	 

	6
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2
	 м3
	38
	 

	7
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2
	 м3
	38
	 

	 
	Розділ №2.  Фарбування фасаду
	 
	 
	 

	8
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м
	м2
	1100
	 

	9
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів,
звисів тощо з листової сталі
	м
	82,33
	 

	10
	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби
з землі та риштувань
	м2
	782
	 

	11
	Ґрунтування простих фасадів антигрибковим розчином
з землі та риштувань
	м2
	96
	 

	12
	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі
та помостів
	м
	105,15
	 

	13
	Очищення діючої водостічної системи
	м
	115,95
	 

	14
	Демонтаж фасадів мінеральними плитами товщиною
200 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
	 м2
	12
	 

	15
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
200 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
	 м2
	12
	 

	16
	Шпаклювання простих фасадів
	м2
	55
	 

	17
	Декоративне штукатурення фасадів
	м2
	55
	 

	18
	Ґрунтування простих фасадів під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань
	м2
	782
	 

	19
	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше
пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі
та риштувань
	м2
	782
	 

	20
	Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше
пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі
та риштувань (нанесення світловідбиваючої фарби)
	м2
	6,3
	 

	21
	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі
	м
	80,63
	 

	22
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів
	м
	105,15
	 

	23
	Установлення флюгарок
	шт
	3
	 

	24
	Монтаж планок обрамлення iз гнутого профiлю
	м
	9
	 

	25
	(Демонтаж) Установлення кондиціонера (зовнішній
блок)
	агрегат
	1
	 

	26
	(Демонтаж) Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування
	кг
	1
	 

	27
	Установлення кондиціонера (зовнішній блок)
	агрегат
	1
	 

	28
	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування
	кг
	5,5
	 

	29
	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази
	м2
	40
	 

	 
	Розділ №3.  Ремонт покрівлі центрального входу
	 
	 
	 

	30
	Розбирання покриттів покрівлі з металопрофілю
	м2
	66,3
	 

	31
	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами
	м2
	66,3
	 

	32
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів,
звисів тощо з листової сталі
	м
	26,1
	 

	33
	(Демонтаж) Улаштування планок обрамлення
	м
	9
	 

	34
	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі
та помостів
	м
	15,6
	 

	35
	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в
два шари площею покриття понад 10 м2
	м2
	68,22
	 

	36
	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі
зварюванням стику
	м2
	66,3
	 

	37
	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран
	м2
	66,3
	 

	38
	Монтаж планок обрамлення
	м
	46,7
	 

	39
	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази
	м2
	68
	 

	40
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.(металоконструкція обрешітки)
	т
	0,58598
	 

	41
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,58598
	 

	42
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.(металоконструкція ринви)
	т
	0,12192
	 

	43
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,12192
	 

	44
	Обшивання плитами OSB під ринву
	 м2
	9,5
	 

	45
	Виготовлення металевих листових конструкцій масою
понад 0,5 т [бункери, збірники, відстійники, вимірники
без внутрішнього обладнання та ін.]
	т
	0,1891
	 

	46
	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі
	м
	23,7
	 

	47
	Монтаж планок обрамлення
	м
	31,7
	 

	48
	Улаштування капельника
	м
	23,7
	 

	49
	Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних
стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів
	 м
	14,86
	 

	 
	Заміна відливів
	 
	 
	 

	50
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів,
звисів тощо з листової сталі
	м
	4,6
	 

	51
	Улаштування покриття із деревноволокнистих плит в
два шари площею покриття понад 10 м2
	м2
	1,38
	 

	52
	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів
	м
	4,6
	 

	53
	Улаштування пiдшивки підсофіту металопрофілем
	 м2
	9,48
	 

	54
	Установлення кутиків
	м
	31,8
	 



Для повноти розуміння предмету закупівлі, необхідного обсягу з надання послуг, уточнення переліку необхідних робіт, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку Учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для огляду (обстеження) об’єкта надання послуг.
Огляд проводиться в присутності представника Замовника (заступника директора з технічних питань). 
За результатами огляду складається акт обстеження за підписом заступника директора з технічних питань Центру (представник Замовника) з відбитком печатки та представника Учасника, датований не раніше дати оголошення закупівлі, та не пізніше кінцевої дати, визначеної Тендерною документацією.
Для складання акту Учасник закупівлі повинен звернутися (усно або письмово) до Замовника для здійснення спільного огляду місця виконання робіт та складання Акту обстеження  (огляд місця надання послуг проводиться у робочий час (з 08:00 до 16:30). 
У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд об’єкту проводиться протягом періоду уточнень (звернення за роз’ясненнями) щодо цієї закупівлі з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін.
Заступник директора з технічних питань Центру (представник Замовника) зобов’язаний взяти участь у огляді об’єкту надання послуг та підписати складений Учасником акт обстеження.  
У випадку ухилення заступника директора з технічних питань Центру (представника Замовника) від виконання зазначених зобов’язань, Учасник подає у складі пропозиції довідку довільної форми де зазначає про факт відмови заступника директора з технічних питань Центру від участі у огляді місця надання послуг та/або підписання акту огляду. 
До вказаної довідки додаються документи, що підтверджують факт отримання Замовником (не менше ніж за один робочий день до необхідної для Учасника дати огляду) звернення Учасника про здійснення спільного огляду місця надання послуг та складання Акту обстеження.
Учасник у складі пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами. 
 Витрати на відвідування території (майданчика), де будуть надаватися послуги, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження.

Відомість ресурсів 

	№ п/п
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	
	Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 

	1
	Заглушка ринви 150мм
	шт
	6

	2
	Лійка водостічна
	шт
	10

	3
	Флюгарка
	шт
	3

	4
	Хомут труби 90 мм
	шт
	101

	5
	Трійник труби  90/90/90 мм
	шт
	2

	6
	Коліно ринви 150мм
	шт
	3

	7
	Муфта ринви 150
	шт
	24

	8
	Очисник неорганічний для ПВХ мембрани
	л
	2,7

	9
	Саморіз 5,5х45
	шт
	330

	10
	Саморіз 3,5х45
	шт
	330

	11
	Саморіз 8х120
	шт
	10

	12
	Герметик поліуритановий для герметизації швів
	л
	2,1

	13
	Дюбель 10х180
	шт
	45

	14
	З'єднувач труби 90 мм
(УКРАЇНА)
	шт
	26

	15
	Труба сталева 89х3,5 (гільза)
	м
	1

	16
	Профнастил для підсофіту
	м2
	9,48

	17
	Саморізи покрівельний
	шт
	33

	18
	Саморіз металевий 6,3х50
	шт
	120

	19
	Клей-піна
	шт
	1

	20
	Клей монтажний СТ 85
	кг
	220

	21
	Фарба по металу
(УКРАЇНА)
	т
	0,027324

	22
	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна
	т
	0,0266

	23
	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50
	т
	0,17556

	24
	Оліфа комбінована К-2
(УКРАЇНА)
	т
	0,002916

	25
	Вологостійка фанера 21мм
	м2
	148,7

	26
	Труба 30х30х3
	т
	0,7079

	27
	Єврорубероїд
	м2
	61,18

	28
	Шиповидна мембрана
	м2
	30,59

	29
	Суміш штукатурна
	кг
	95,76

	30
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
	т
	0,01441437

	31
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
	т
	0,00410347

	32
	Папір шліфувальний
	м2
	8,72356

	33
	Ринва водостічна 150мм
	м
	80,63

	34
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,0897

	35
	Світовідбиваюча фасадна фарба
	т
	0,0026586

	36
	Фарба фасадна силіконова
	т
	0,330004

	37
	Склосітка, аналог Ceresit CT 325
	м2
	77,05

	38
	Оцинкований плоский лист із полімерним покриттям 0,45
мм
	м2
	53,58

	39
	Сталь листова
	т
	0,1970422

	40
	Відлив металевий
	м
	4,6

	41
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0099106

	42
	Саморіз 3,5х35
	шт
	123

	43
	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм
	т
	0,0039645

	44
	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,022

	45
	Суміш суха клейова, аналог Ceresit CT 190
	кг
	144

	46
	Гідроізоляційна еластична суміш
	кг
	159,6

	47
	Штукатурка декоративна фасадна
	кг
	208,4

	48
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
	л
	218,53978

	49
	Грунтувальна фарба, аналог Ceresit CT 15 silicone
	л
	2,04

	50
	Труби водостічні 90мм
	м
	105,15

	51
	Коліно 90мм
(УКРАЇНА)
	шт
	31

	52
	Дюбель з шурупом 6/60
	шт
	142

	53
	Вітрова планка
	мп
	9

	54
	Планка з ПВХ напиленням
	м
	46,7

	55
	Герметик акриловий
	шт.
	1

	56
	Герметик поліуритановий
	шт.
	18

	57
	Ґрунтовка антигрибок
	т
	0,015456

	58
	Анкер з гайкою М8/12х100
(УКРАЇНА)
	100шт
	0,06

	59
	Шайба
	100шт
	2,59

	60
	Саморіз по металу 3,5х40
	шт
	230

	61
	Саморіз по металу 3,5х35
	шт
	230

	62
	Пропан-бутан технічний
	м3
	17,9494096

	63
	Клей герметик
	л
	1,85

	64
	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2
	м2
	76,245

	65
	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм
	м2
	76,245

	66
	Плити мінераловатні, товщиною 100 мм, аналог Rockwool
FRONTROCK SUPER
	м2
	25,68

	67
	Кутник алюмінієвий
	м
	31,8

	68
	Саморіз покрівельний
	шт
	363

	69
	Гак хомута труби металевий 200 мм
(УКРАЇНА)
	шт
	96

	70
	Кронштейн для ринви водостічної
(УКРАЇНА)
	шт
	123

	71
	Дюбель для термоізоляції, l=260 мм, аналог Ceresit CT
335 KI-260N
	шт
	96,96

	72
	Саморізи
	шт
	57



	Примітка: До усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” -  відповідно до ст. 23 Закону. 
[bookmark: _Hlk162355269]Обгрунтування посилання: використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).
Учасник повинен надати послуги (замовлені цією закупівлею) якісно у кількості та терміни встановлені замовником. Будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції повинні відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro оголошення про проведення закупівлі.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: “Послуги з поточного ремонту фасадів та покрівлі адмінбудівлі по вул. Котляревського, 5, місто Рівне” за ДК 021:2015- «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відповідно до обґрунтованої потреби, наданої відповідальною особою, визначеною наказом №38-од від 31.03.2026 року «Про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та затвердження положення про уповноважену особу»  
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі отриманих цінових пропозицій постачальників (згідно запитів цінових пропозицій, які формувалися Замовником).
В річний план внесено: 3 138 486,67 грн. з ПДВ.
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